***موتور دیزل : China***

***ژنراتور : Diamond***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standby | Prime |  |
| KVA | KW | KVA | KW |
| 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | دیزل ژنراتور |



|  |
| --- |
| موتور دیزل |
| Manufacturer | **China** | تولید کننده |
| Model | **S 1105** | مدل |
| Type | تک سیلندر  | تیپ |
| Cylinder arrangement | افقی | آرایش سیلندر ها |
| Bore/Stroke , mm/mm-l | **1105/115-0.996** | قطر سیلندر × کورس پیستون |
| Output | **18 Hp** | توان |
| Max over Speed | **2200 rpm** | بالاترین دور |
| Compression Ratio | **17** | نسبت تراکم |
| Cooling system | **Water evaporative cooling** | سیستم خنک کننده |
| Cooling system | **Hand cranking** | نحوه ی استارت |
| Overall dimensions | **854\*419\*669 mm** | ابعاد کلی |
| Weight | **155 kg** | وزن |

|  |
| --- |
| ژنراتور |
| Diamond | تولید کننده |
| ST 10 | مدل |
| 10 KW | توان |
| 220 V | ولتاژ |
| تک فاز | فاز |
| 50 Hz | فرکانس |
| 1500 | سرعت |

